newline
newline
header;Spreadsheet PTFE Calibration
newline
newline
vf;FILE
vf;DATE
vf;BATCH
blank
vb0;INTENSITY;r0
vb0;INTENSITY;r1
vb0;STDEV;r0
vb0;STDEV;r1
(vb0;INTENSITY;r1 / vb0;INTENSITY;r0)
(vb0;INTENSITY;r1 / vb0;INTENSITY;r0) * SQRT (vb0;STDEV;r0 * vb0;STDEV;r0 / (vb0;INTENSITY;r0 * vb0;INTENSITY;r0) + vb0;STDEV;r1 * vb0;STDEV;r1 / (vb0;INTENSITY;r1 * vb0;INTENSITY;r1))
blank
vb1;INTENSITY;c0
vb1;INTENSITY;c1
vb1;INTENSITY;c2
vb1;INTENSITY;c3
vb1;INTENSITY;c4
blank
vb1;FIT
blank
vb1;INTENSITY;r0
vb2;INTENSITY;r0
vb1;STDEV;r0
vb2;STDEV;r0
(vb1;INTENSITY;r0 / vb2;INTENSITY;r0)
(vb1;INTENSITY;r0 / vb2;INTENSITY;r0) * SQRT (vb1;STDEV;r0 * vb1;STDEV;r0 / (vb1;INTENSITY;r0 * vb1;INTENSITY;r0) + vb2;STDEV;r0 * vb2;STDEV;r0 / (vb2;INTENSITY;r0 * vb2;INTENSITY;r0))
