newline
header;Si Metal to Oxide
newline
vf;header;dir
newline
newline
header;Filename
header;Si
header;C
header;O
header; 
header;Si Metal
header;Si Oxide
header;Ratio Metal/Oxide
header; 
header;Figure of Merit
newline
vf;vmsfile
100.0 * vb0;INTENSITY;r0 / (vb0;INTENSITY;r0 + vb0;INTENSITY;r1 + vb0;INTENSITY;r2)
100.0 * vb0;INTENSITY;r1 / (vb0;INTENSITY;r0 + vb0;INTENSITY;r1 + vb0;INTENSITY;r2)
100.0 * vb0;INTENSITY;r2 / (vb0;INTENSITY;r0 + vb0;INTENSITY;r1 + vb0;INTENSITY;r2)
blank
vb2;INTENSITY;c0 + vb2;INTENSITY;c1
vb2;INTENSITY;c2 + vb2;INTENSITY;c3
(vb2;INTENSITY;c0 + vb2;INTENSITY;c1) / (vb2;INTENSITY;c2 + vb2;INTENSITY;c3)
blank
vb2;FIT